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โครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2569 
1. ปริมาณฝน  

	สถานี
	(25 ส.ค.69)
 มม.
	(24 ส.ค.69)
 มม.
	(23 ส.ค.69)
 มม.
	ปริมาณฝนสะสม
เดือนสิงหาคม
(มม.)

	- โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- โครงการแก้มลิงฯ คลองมหาชัย คลองสนามชัย
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	6.0
3.0
	36.0
68.0


2. สภาพน้ำท่า      
จากข้อมูล รายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน และความจุสูงสุดของลำน้ำ ที่สถานีตรวจวัดต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ
- ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา         ระบายน้ำ     61.190  ลบ.ม./วินาที (25 ส.ค.69)
- ประตูระบายน้ำท่าสารบางปลา    ระบายน้ำ     19.970  ลบ.ม./วินาที (25 ส.ค.69)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T1 (อ.นครชัยศรี) (25 ส.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)    ระดับน้ำ     0.540 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T14 (อ.สามพราน) (25 ส.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ   -0.080 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่ ปตร.บางยาง (ปากคลองดำเนินสะดวก) (25 ส.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   2.200 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ     1.560 ม.(รทก.)
- สภาพน้ำท่าในลำน้ำ ท่าจีน (ในเขต จ.สมุทรสาคร) อยู่ในระดับ 



(ปกติ           

(สูงกว่าปกติจากน้ำเหนือหลาก      

(สูงกว่าปกติจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน
รายงานสภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2569
	แม่น้ำ/คลอง
	สถานีตรวจวัด
	ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ.
	ระดับ – ม. รทก
	แนวโน้ม/

คาดการณ์

	
	
	ความจุสูงสุด  (ลบ.ม.)
	ตลิ่ง
	ระดับน้ำ

(ม.รทก.)
	+ สูงกว่าตลิ่ง

- ต่ำกว่าตลิ่ง
	

	คลองดำเนินสะดวก
คลองมหาชัย
	ปตร.สน.บางยาง
ปตร.สน.คลองมหาชัย
	1,516,580

3,756,000
	1.50
2.20
2.00
2.50
	ด้านใน


ด้านนอก
ด้านใน

ด้านนอก
	สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
	0.61
1.56

1.20

1.22
	-0.89
-0.64
-0.80
-1.28
	ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



สรุปแนวโน้ม/สถานการณ์น้ำ 
สภาพโดยรวมของสถานการณ์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะปกติ
3. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    ในช่วงวันที่ 24 - 26 ส.ค. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่พายุโซนร้อน “นาร์รา” บริเวณอ่าวตังเกี๋ย ส่วนในช่วงวันที่ 27 - 30 ส.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และด้านตะวันตกของภาคกลาง เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรง ประกอบกับในช่วงวันที่ 29 - 30 ส.ค. 69 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และประเทศลาวตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง
     ข้อควรระวัง 
      ในช่วง 27 – 30 ส.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และด้านตะวันตกของภาคกลาง ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง ตลอดช่วง
     สภาพอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑล  
                   มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส
[image: image4.png]



แผนที่อากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2569
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน (ตรวจวัดน้ำ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569)
    โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11
	ลำดับที่
	จุดตรวจวัด
	เวลา
น.
	ความลึก
เมตร
	EC

ไมโครโมส์/ซม.
	ความเค็ม
	DO

มิลลิกรัม/ลิตร
	PH (กรด/ด่าง)
	Temp.

40o 

	1
	วัดกำพร้า
	07.54
	1.50
	2,986
	1.39
	1.10
	7.56
	30.30

	2
	วัดโกรกกราก
	08.00
	1.50
	998
	0.44
	5.10
	7.65
	30.20

	3
	ปตร.คลองมหาชัย
	08.22
	1.50
	2,394
	1.10
	1.70
	7.75
	30.40

	4
	วัดบางปลา
	08.56
	1.50
	565
	0.25
	4.90
	7.81
	30.30

	5
	วัดน้อยนางหงษ์
	09.16
	1.50
	972
	0.43
	2.00
	7.82
	30.50

	6
	คลองสุนัขหอน
(วัดบัณฑูรสิงห์)
	09.32
	1.50
	14,632
	7.62
	5.50
	7.81
	30.20

	7
	คลองสุนัขหอน  (วัดปัจจันตาราม)
	09.55
	1.50
	3,729
	1.88
	3.00
	7.18
	30.30


[image: image5.png](aynsanns) Fuil 1 - 31 Aawey 2569

I
Wivnuwindu

ol

¥
ILAVUINEINTAITY

200
150
00

5 3

(ume) e Lpnga

050

-1.00
150

200

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

12 13 14

10 11

456 78 9

3

B

1

guneani nesvinide

anveya -




หมายเหตุ  1. ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
              2. ค่า PH เกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

              3. ความเค็มของน้ำมีค่าแตกต่างกันตามสภาพของแหล่งน้ำ สำหรับน้ำจืดมีค่าความเค็มประมาณศูนย์ 
                 น้ำทะเลมีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 35 ppt สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำมีดังนี้
3.1 จืด (fresh water)




มีค่าความเค็มระหว่าง   0-0.5   g/L
3.2 น้ำกร่อยน้อย (Oligohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   0.5-3   g/L
3.3 น้ำกร่อยปานกลาง (Mesohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   3-10    g/L
3.4 น้ำกร่อยมาก (Polyhaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   10-17  g/L
3.5 น้ำเค็มน้อย (Oligohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   17-30  g/L
3.6 น้ำเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   30-34  g/L
3.7 น้ำเค็มมาก (Polyhaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   34-38  g/L
3.8 น้ำเค็มจัด (brine)




มีค่าความเค็มระหว่าง   38   g/L
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ระดับน้ำคาดการณ์ในแม่น้ำท่าจีน  

           ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือน สิงหาคม คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุด มี 1 ช่วงเวลา
                            1. ช่วงที่ 1 ระหว่าง วันที่  11-14 สิงหาคม 2569                         
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