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โครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569 
1. ปริมาณฝน  

	สถานี
	(30 ก.ย.69)
 มม.
	(29 ก.ย.69)
 มม.
	(28 ก.ย.69)
 มม.
	ปริมาณฝนสะสม
เดือนกันยายน
(มม.)

	- โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- โครงการแก้มลิงฯ คลองมหาชัย คลองสนามชัย
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	234.0
368.9


2. สภาพน้ำท่า      
จากข้อมูล รายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน และความจุสูงสุดของลำน้ำ ที่สถานีตรวจวัดต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ
- ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา         ระบายน้ำ     206.800  ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย.69)
- ประตูระบายน้ำท่าสารบางปลา    ระบายน้ำ       33.150  ลบ.ม./วินาที (30 ก.ย.69)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T1 (อ.นครชัยศรี) (30 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)    ระดับน้ำ     2.190 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T14 (อ.สามพราน) (30 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ    1.610 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่ ปตร.บางยาง (ปากคลองดำเนินสะดวก) (30 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   2.200 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ     2.070 ม.(รทก.)
- สภาพน้ำท่าในลำน้ำ ท่าจีน (ในเขต จ.สมุทรสาคร) อยู่ในระดับ 



(ปกติ           

(สูงกว่าปกติจากน้ำเหนือหลาก      

(สูงกว่าปกติจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน
รายงานสภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 30 กันยายน 2569
	แม่น้ำ/คลอง
	สถานีตรวจวัด
	ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ.
	ระดับ – ม. รทก
	แนวโน้ม/

คาดการณ์

	
	
	ความจุสูงสุด  (ลบ.ม.)
	ตลิ่ง
	ระดับน้ำ

(ม.รทก.)
	+ สูงกว่าตลิ่ง

- ต่ำกว่าตลิ่ง
	

	คลองดำเนินสะดวก
คลองมหาชัย
	ปตร.สน.บางยาง
ปตร.สน.คลองมหาชัย
	1,516,580

3,756,000
	1.50
2.20
2.00
2.50
	ด้านใน


ด้านนอก
ด้านใน

ด้านนอก
	สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
	1.12
2.07

1.18

1.44
	-0.38
-0.13
-0.82
-1.06
	ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



สรุปแนวโน้ม/สถานการณ์น้ำ 
สภาพโดยรวมของสถานการณ์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะปกติ
3. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    ในช่วงวันที่ 30 ก.ย – 3 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ส่วนในช่วงวันที่ 4 – 5 ต.ค. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกในระยะถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. – 5 ต.ค. 69 คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนถึงปานกลาง โดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร       
     ข้อควรระวัง 
      ในช่วงวันที่ 4 – 5 ต.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง สำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
     สภาพอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑล  
                  ในช่วงวันที่ 29 ก.ย. – 4 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. ส่วนในวันที่ 5 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 – 36 องศาเซลเซียส
[image: image5.png]



แผนที่อากาศ วันที่ 30 กันยายน 2569
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน (ตรวจวัดน้ำ ณ วันที่ 16 กันยายน 2569)
    โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11
	ลำดับที่
	จุดตรวจวัด
	เวลา
น.
	ความลึก
เมตร
	EC

ไมโครโมส์/ซม.
	ความเค็ม
	DO

มิลลิกรัม/ลิตร
	PH (กรด/ด่าง)
	Temp.

40o 

	1
	วัดกำพร้า
	08.31
	1.50
	10,215
	5.23
	1.90
	7.66
	29.60

	2
	วัดโกรกกราก
	08.37
	1.50
	3,032
	1.43
	2.90
	7.73
	29.60

	3
	ปตร.คลองมหาชัย
	08.56
	1.50
	1,488
	0.68
	2.50
	7.76
	29.80

	4
	วัดบางปลา
	09.31
	1.50
	656
	0.29
	3.20
	7.83
	29.80

	5
	วัดน้อยนางหงษ์
	09.55
	1.50
	1,358
	0.61
	4.00
	7.81
	29.90

	6
	คลองสุนัขหอน
(วัดบัณฑูรสิงห์)
	10.19
	1.50
	2,234
	1.35
	2.50
	7.77
	30.00

	7
	คลองสุนัขหอน  (วัดปัจจันตาราม)
	10.45
	1.50
	4,254
	2.02
	3.00
	7.87
	29.80


[image: image6.jpg]: a/ -] [ =3 [ q o 1 s <SR = L6 : %
IAMNTININAUATNUY ATAIULAUN LlazA1 DO (% | Sow -
e [ % el bt 2 -
: a5 ndantian’ / .
32 [% ' [ e : Ly i
A o Ay bk - ; 3
NWUNEAFINIFYAUITNIUANNIAIAT Y g e
¢ : o 7
a i 2 Las g I
2oL g ! X
e . ; £ 3 .
2/ bl = 1 s 2 ; ARUNR e i 2
daya a TN 16 Aueey 2569 N g B
b o o B e N
S & 1 - 3 Ly N
= - - e M (o) Briit { )
AT wvar TS g v X 4 AARTANTENNUL L 3 i 10
b a4 3 < g g H
5 S\ % : e H
3 \5% st & ) - : H ? AR v
b NG mansiu |, S A ange L ity O .
Ve Xe, e < < i ) A e
i TN e T i N K aapulid = %
iant S\ et i s e e "
: . 5 % e Ao >
3, > i % : Y i S ’7% e
< % % 4 S 2 : € e
s b : & - 3
sty | NS e L% TR AW S e S 3
:* % 3 ] S v s
< A X (g gl 2 g
i o Al e el N NS !
- 2
o sssananzn ¢ 5
i, T L3 &
E '”)% Tl s z
T 3 5 . heamints ; o s r
A ) asesiund ; )
% Fneh nasonmns v : i
% o < =t ¥
% Hers| e 5 ] 3
& ; —_ AAUNUAT 5 )
3 q,% < o 2
auuswmaiey % . b 25
% w % / £
% 4 " raadiN. g/l
; G * Sal 0.29 ¢/l , DO 3.20 mg/l >
o o e e . %,
e | . 3
REE ™ £ > z - <
7 [ 5 & / 1
. 2o s g e ¥
oo e, flscn H yinse ; "
o + i o CATarhuime~E
it ‘ . Tasen1suAuae
quansauAgaituil 4 dhua 5 i RN AAMbingh T 3
1A UANUBIARIWEY o 5 3 £
5 i A peatily i & i i .
2siunmiasia S e % AT H e Sal 0.68 g/l o DO 2.50 Illg/l
i . o s s : AL ) X
] ashualsud f > =T
o) = 2 o

adhwsannszing

R Satiorunaney

Jalnsnnsn

‘ : ”MM Sal 0.61 g/l, DO 4.00 mg/l Sal 1.43 g/, DO 2.90 mg/l
S o - T ] : : .

i
vssisndilivin 1 i

s ; —
Fannin

AnUnum R Sal 5.23 g/l , DO 1.90 mg/l

o | 5al 1.35 g/, DO 2.50 mg/l

% \ Aesunudnydnund

s

o
ot - i
R s oLt
2 3 =
2

T e

- A.muas

G
s

Tatdaduansu

Tasmsvadsanuasmsmas

Sal 2.02 g/l , DO 3.00 mg/l TR

5. R, ) Tammsauhuashssassidiuaan
3
3 "
% Tammsashuasnhsdnuuasigt
5 Tasimsanhuashgesasuasg

LEREREREERIRE





หมายเหตุ  1. ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
              2. ค่า PH เกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

              3. ความเค็มของน้ำมีค่าแตกต่างกันตามสภาพของแหล่งน้ำ สำหรับน้ำจืดมีค่าความเค็มประมาณศูนย์ 
                 น้ำทะเลมีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 35 ppt สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำมีดังนี้
3.1 จืด (fresh water)




มีค่าความเค็มระหว่าง   0-0.5   g/L
3.2 น้ำกร่อยน้อย (Oligohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   0.5-3   g/L
3.3 น้ำกร่อยปานกลาง (Mesohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   3-10    g/L
3.4 น้ำกร่อยมาก (Polyhaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   10-17  g/L
3.5 น้ำเค็มน้อย (Oligohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   17-30  g/L
3.6 น้ำเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   30-34  g/L
3.7 น้ำเค็มมาก (Polyhaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   34-38  g/L
3.8 น้ำเค็มจัด (brine)




มีค่าความเค็มระหว่าง   38   g/L
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ระดับน้ำคาดการณ์ในแม่น้ำท่าจีน  

           ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือน กันยายน คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุด มี - ช่วงเวลา
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