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โครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2569 
1. ปริมาณฝน  

	สถานี
	(2 ก.ย.69)
 มม.
	(1 ก.ย.69)
 มม.
	(31 ส.ค.69)
 มม.
	ปริมาณฝนสะสม
เดือนกันยายน
(มม.)

	- โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- โครงการแก้มลิงฯ คลองมหาชัย คลองสนามชัย
	0.0
0.0
	2.0
3.0
	5.0
13.0
	2.0
3.0


2. สภาพน้ำท่า      
จากข้อมูล รายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน และความจุสูงสุดของลำน้ำ ที่สถานีตรวจวัดต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ
- ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา         ระบายน้ำ     63.780  ลบ.ม./วินาที (2 ก.ย.69)
- ประตูระบายน้ำท่าสารบางปลา    ระบายน้ำ     23.120  ลบ.ม./วินาที (2 ก.ย.69)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T1 (อ.นครชัยศรี) (2 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)    ระดับน้ำ     0.780 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T14 (อ.สามพราน) (2 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ    0.850 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่ ปตร.บางยาง (ปากคลองดำเนินสะดวก) (2 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   2.200 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ     1.510 ม.(รทก.)
- สภาพน้ำท่าในลำน้ำ ท่าจีน (ในเขต จ.สมุทรสาคร) อยู่ในระดับ 



(ปกติ           

(สูงกว่าปกติจากน้ำเหนือหลาก      

(สูงกว่าปกติจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน
รายงานสภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 2 กันยายน 2569
	แม่น้ำ/คลอง
	สถานีตรวจวัด
	ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ.
	ระดับ – ม. รทก
	แนวโน้ม/

คาดการณ์

	
	
	ความจุสูงสุด  (ลบ.ม.)
	ตลิ่ง
	ระดับน้ำ

(ม.รทก.)
	+ สูงกว่าตลิ่ง

- ต่ำกว่าตลิ่ง
	

	คลองดำเนินสะดวก
คลองมหาชัย
	ปตร.สน.บางยาง
ปตร.สน.คลองมหาชัย
	1,516,580

3,756,000
	1.50
2.20
2.00
2.50
	ด้านใน


ด้านนอก
ด้านใน

ด้านนอก
	สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
	0.62
1.51

1.10

1.12
	-0.88
-0.69
-0.90
-1.38
	ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



สรุปแนวโน้ม/สถานการณ์น้ำ 
สภาพโดยรวมของสถานการณ์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะปกติ
3. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    ในช่วงวันที่ 1 – 2 ก.ย. 69 ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่โซนร้อน “โซเดล” บริเวณทะเลจีนตอนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 7 ก.ย. 69 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังอ่อนลง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อนึ่ง พายุโซนร้อน “โซเดล” ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวัน ในช่วงวันที่ 5 - 7 ก.ย. 2569 จากนั้นจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไป ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย     
     ข้อควรระวัง 
      ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ตลอดช่วง สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 2 ก.ย. 69
     สภาพอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑล  
                   ในช่วงวันที่ 1 – 2 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 3 – 7 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส
[image: image5.png]



แผนที่อากาศ วันที่ 2 กันยายน 2569
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน (ตรวจวัดน้ำ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569)
    โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11
	ลำดับที่
	จุดตรวจวัด
	เวลา
น.
	ความลึก
เมตร
	EC

ไมโครโมส์/ซม.
	ความเค็ม
	DO

มิลลิกรัม/ลิตร
	PH (กรด/ด่าง)
	Temp.

40o 

	1
	วัดกำพร้า
	07.54
	1.50
	2,986
	1.39
	1.10
	7.56
	30.30

	2
	วัดโกรกกราก
	08.00
	1.50
	998
	0.44
	5.10
	7.65
	30.20

	3
	ปตร.คลองมหาชัย
	08.22
	1.50
	2,394
	1.10
	1.70
	7.75
	30.40

	4
	วัดบางปลา
	08.56
	1.50
	565
	0.25
	4.90
	7.81
	30.30

	5
	วัดน้อยนางหงษ์
	09.16
	1.50
	972
	0.43
	2.00
	7.82
	30.50

	6
	คลองสุนัขหอน
(วัดบัณฑูรสิงห์)
	09.32
	1.50
	14,632
	7.62
	5.50
	7.81
	30.20

	7
	คลองสุนัขหอน  (วัดปัจจันตาราม)
	09.55
	1.50
	3,729
	1.88
	3.00
	7.18
	30.30
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หมายเหตุ  1. ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
              2. ค่า PH เกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

              3. ความเค็มของน้ำมีค่าแตกต่างกันตามสภาพของแหล่งน้ำ สำหรับน้ำจืดมีค่าความเค็มประมาณศูนย์ 
                 น้ำทะเลมีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 35 ppt สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำมีดังนี้
3.1 จืด (fresh water)




มีค่าความเค็มระหว่าง   0-0.5   g/L
3.2 น้ำกร่อยน้อย (Oligohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   0.5-3   g/L
3.3 น้ำกร่อยปานกลาง (Mesohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   3-10    g/L
3.4 น้ำกร่อยมาก (Polyhaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   10-17  g/L
3.5 น้ำเค็มน้อย (Oligohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   17-30  g/L
3.6 น้ำเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   30-34  g/L
3.7 น้ำเค็มมาก (Polyhaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   34-38  g/L
3.8 น้ำเค็มจัด (brine)




มีค่าความเค็มระหว่าง   38   g/L
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ระดับน้ำคาดการณ์ในแม่น้ำท่าจีน  

           ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือน กันยายน คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุด มี - ช่วงเวลา
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