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โครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 3 กันยายน 2569 
1. ปริมาณฝน  

	สถานี
	(3 ก.ย.69)
 มม.
	(2 ก.ย.69)
 มม.
	(1 ก.ย.69)
 มม.
	ปริมาณฝนสะสม
เดือนกันยายน
(มม.)

	- โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- โครงการแก้มลิงฯ คลองมหาชัย คลองสนามชัย
	0.0
0.0
	4.0
5.0
	2.0
3.0
	6.0
8.0


2. สภาพน้ำท่า      
จากข้อมูล รายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน และความจุสูงสุดของลำน้ำ ที่สถานีตรวจวัดต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ
- ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา         ระบายน้ำ     62.000  ลบ.ม./วินาที (3 ก.ย.69)
- ประตูระบายน้ำท่าสารบางปลา    ระบายน้ำ     22.330  ลบ.ม./วินาที (3 ก.ย.69)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T1 (อ.นครชัยศรี) (3 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)    ระดับน้ำ     0.680 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T14 (อ.สามพราน) (3 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ    0.390 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่ ปตร.บางยาง (ปากคลองดำเนินสะดวก) (3 ก.ย.69)
    ระดับตลิ่ง   2.200 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ     1.470 ม.(รทก.)
- สภาพน้ำท่าในลำน้ำ ท่าจีน (ในเขต จ.สมุทรสาคร) อยู่ในระดับ 



(ปกติ           

(สูงกว่าปกติจากน้ำเหนือหลาก      

(สูงกว่าปกติจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน
รายงานสภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 3 กันยายน 2569
	แม่น้ำ/คลอง
	สถานีตรวจวัด
	ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ.
	ระดับ – ม. รทก
	แนวโน้ม/

คาดการณ์

	
	
	ความจุสูงสุด  (ลบ.ม.)
	ตลิ่ง
	ระดับน้ำ

(ม.รทก.)
	+ สูงกว่าตลิ่ง

- ต่ำกว่าตลิ่ง
	

	คลองดำเนินสะดวก
คลองมหาชัย
	ปตร.สน.บางยาง
ปตร.สน.คลองมหาชัย
	1,516,580

3,756,000
	1.50
2.20
2.00
2.50
	ด้านใน


ด้านนอก
ด้านใน

ด้านนอก
	สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
	0.62
1.47

1.00

1.02
	-0.88
-0.73
-1.00
-1.48
	ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



สรุปแนวโน้ม/สถานการณ์น้ำ 
สภาพโดยรวมของสถานการณ์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะปกติ
3. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    ในช่วงวันที่ 2 - 3 ก.ย. 69 ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อน“โซเดล”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 4 - 8 ก.ย. 69 ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกี๋ย ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
     อนึ่ง พายุโซนร้อน “โซเดล” บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีน ในช่วงวันที่ 3 - 5 ก.ย. 69 และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลง ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วย โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย     
     ข้อควรระวัง 
      ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม ตลอดช่วง สำหรับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝั่งจนถึงวันที่ 2 ก.ย. 69
     สภาพอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑล  
                   ในช่วงวันที่ 2 - 4 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 5 – 8 ก.ย. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 25 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 35 องศาเซลเซียส
[image: image5.png]



แผนที่อากาศ วันที่ 3 กันยายน 2569
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน (ตรวจวัดน้ำ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2569)
    โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11
	ลำดับที่
	จุดตรวจวัด
	เวลา
น.
	ความลึก
เมตร
	EC

ไมโครโมส์/ซม.
	ความเค็ม
	DO

มิลลิกรัม/ลิตร
	PH (กรด/ด่าง)
	Temp.

40o 

	1
	วัดกำพร้า
	07.54
	1.50
	2,986
	1.39
	1.10
	7.56
	30.30

	2
	วัดโกรกกราก
	08.00
	1.50
	998
	0.44
	5.10
	7.65
	30.20

	3
	ปตร.คลองมหาชัย
	08.22
	1.50
	2,394
	1.10
	1.70
	7.75
	30.40

	4
	วัดบางปลา
	08.56
	1.50
	565
	0.25
	4.90
	7.81
	30.30

	5
	วัดน้อยนางหงษ์
	09.16
	1.50
	972
	0.43
	2.00
	7.82
	30.50

	6
	คลองสุนัขหอน
(วัดบัณฑูรสิงห์)
	09.32
	1.50
	14,632
	7.62
	5.50
	7.81
	30.20

	7
	คลองสุนัขหอน  (วัดปัจจันตาราม)
	09.55
	1.50
	3,729
	1.88
	3.00
	7.18
	30.30


[image: image6.jpg], o -] 1 < 1 3 1 1 s <SR = L6 : %
IAFNTIVIAAUNINUT ANAIULAU LlazAT1 DO T ) e -
. a q e i i LR S e N -
e ! ! wwﬂu i i ORI | = B
tlas of odeaiien’ L, 1L/ :
i v ' o : e !
A F ] - ; i
NunlasIN1svaUTENIUEaUNTaAT IRy
Y r £ < :
4 , S £
] WA 19 & 2569 e :
o o R i § : et s Lok W
sy P T S : i i
” - o i) % TS ! %
4 AR AN TEH WL L il oan
B o :
2 / Gl o e > o %
G i g | 2 VRS
s K Pt i o aulid L %
0] HARDINELRAE % e
:: ) Ao = X 2 v
S (Tt % )
g a . - & L3 & %,
o o i el RN S
- L) o5 el S\ PR e %
o B s e\ ENE
o« Ryl (e T B - :
8y iy L3 &
s g T ; T
LRATERIE] oy . A i
% ! (TR ARDINTINUAY i o
I g% : AARuMALy — h
, 5 i =5 %
5. £C nguw | i v 8
% o — aaunsuan ]
5 q'% £ f 2t
A.MUBIEaIRY %, nnaii e, 3
B @ . y
4 S i S B A sl /] Sal 0.25 g/l , DO 4.90 mg/l 5
’ i ol W e . Lo
L - : - - = o
= [ o g ¥ S -
e Rlo) et ) e Xk ¥ o
o + i o CATarhuime~E
it ‘ o Tasen1suAuae
quamsauaguiud + dhua e e G : o I Aansig
N o Bl @ e A 1 A . £ -
1FUANURIAR IR o 3 > £
o A prarih i il @ o : ;
2siunmiasia S e % AT H e Sal 1.10 g/l o DO 1.70 mg/l
L oo’ b L \{ ait u;
S| sswatsud i ~ £ T
o) = 2 i o

adhwsannszing

R Satiorunaney

Jalnsnnsn

e 5al 0.43 g/t DO 2.00 mg/t Sal 0.44 g/, DO 5.10 my/L

D T D Awesesin
nasaeniulawin 2

T 3 T T

s

¥ t E Fanwi
g ) g
P ANVUNIAMN
y Sal 1.39 ¢/l, DO 1.10 mg/l

coi | 5al 7.62 g/, DO 5.50 mg/l

% \ Aesunudnydnund

- A.muas

G
s

Tatdaduansu

Tasmsvadsanuasmsmas

Sal 1.88 g/l , DO 3.00 mg/l TR

5. R, ) Tammsauhuashssassidiuaan
3
3 "
% Tammsashuasnhsdnuuasigt
5 Tasimsanhuashgesasuasg

LEREREREERIRE





หมายเหตุ  1. ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
              2. ค่า PH เกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

              3. ความเค็มของน้ำมีค่าแตกต่างกันตามสภาพของแหล่งน้ำ สำหรับน้ำจืดมีค่าความเค็มประมาณศูนย์ 
                 น้ำทะเลมีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 35 ppt สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำมีดังนี้
3.1 จืด (fresh water)




มีค่าความเค็มระหว่าง   0-0.5   g/L
3.2 น้ำกร่อยน้อย (Oligohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   0.5-3   g/L
3.3 น้ำกร่อยปานกลาง (Mesohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   3-10    g/L
3.4 น้ำกร่อยมาก (Polyhaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   10-17  g/L
3.5 น้ำเค็มน้อย (Oligohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   17-30  g/L
3.6 น้ำเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   30-34  g/L
3.7 น้ำเค็มมาก (Polyhaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   34-38  g/L
3.8 น้ำเค็มจัด (brine)




มีค่าความเค็มระหว่าง   38   g/L
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ระดับน้ำคาดการณ์ในแม่น้ำท่าจีน  

           ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือน กันยายน คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุด มี - ช่วงเวลา
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