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โครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 28 มกราคม 2569 
1. ปริมาณฝน  

	สถานี
	(28 ม.ค.69)
 มม.
	(27 ม.ค.69)
 มม.
	(26 ม.ค.69)
 มม.
	ปริมาณฝนสะสม
เดือนมกราคม
(มม.)

	- โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- โครงการแก้มลิงฯ คลองมหาชัย คลองสนามชัย
	0.0
0.0
	0.0
0.0
	0.0

0.0
	0.0
0.0


2. สภาพน้ำท่า      
จากข้อมูล รายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน และความจุสูงสุดของลำน้ำ ที่สถานีตรวจวัดต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ
- ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา         ระบายน้ำ     19.320  ลบ.ม./วินาที (28 ม.ค.69)
- ประตูระบายน้ำท่าสารบางปลา    ระบายน้ำ     15.290  ลบ.ม./วินาที (28 ม.ค.69)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T1 (อ.นครชัยศรี) (28 ม.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)    ระดับน้ำ     0.990 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T14 (อ.สามพราน) (28 ม.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ    1.130 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่ ปตร.บางยาง (ปากคลองดำเนินสะดวก) (28 ม.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   2.200 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ     1.710 ม.(รทก.)
- สภาพน้ำท่าในลำน้ำ ท่าจีน (ในเขต จ.สมุทรสาคร) อยู่ในระดับ 



(ปกติ           

(สูงกว่าปกติจากน้ำเหนือหลาก      

(สูงกว่าปกติจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน
รายงานสภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 28 มกราคม 2569
	แม่น้ำ/คลอง
	สถานีตรวจวัด
	ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ.
	ระดับ – ม. รทก
	แนวโน้ม/

คาดการณ์

	
	
	ความจุสูงสุด  (ลบ.ม.)
	ตลิ่ง
	ระดับน้ำ

(ม.รทก.)
	+ สูงกว่าตลิ่ง

- ต่ำกว่าตลิ่ง
	

	คลองดำเนินสะดวก
คลองมหาชัย
	ปตร.สน.บางยาง
ปตร.สน.คลองมหาชัย
	1,516,580

3,756,000
	1.50
2.20
2.00
2.50
	ด้านใน


ด้านนอก
ด้านใน

ด้านนอก
	สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
	0.86
1.71

1.28

1.30


	-0.64
-0.49
-0.72
-1.20
	ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



สรุปแนวโน้ม/สถานการณ์น้ำ 
สภาพโดยรวมของสถานการณ์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะปกติ
3. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    ในช่วงวันที่ 27 - 31 ม.ค. 69 ประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ส่วนในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอุณหภูมิลดลง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ 
   สำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร  
     ข้อควรระวัง 
     ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 27 – 31 ม.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันอันตรายจากการสะสมของฝุ่นละอองที่จะสะสมมากขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศทำให้การยกตัวของอากาศไม่ดีและมีลมอ่อน          
     สภาพอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑล  
                  ในช่วงวันที่ 27 – 31 ม.ค. 69 อากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 – 2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20 – 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 15 กม./ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 1 – 2 ก.พ. 69 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 21 – 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 – 34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10 - 25 กม./ชม.
[image: image5.png]



แผนที่อากาศ วันที่ 28 มกราคม 2569
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน (ตรวจวัดน้ำ ณ วันที่ 15 มกราคม 2569)
    โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11
	ลำดับที่
	จุดตรวจวัด
	เวลา
น.
	ความลึก
เมตร
	EC

ไมโครโมส์/ซม.
	ความเค็ม
	DO

มิลลิกรัม/ลิตร
	PH (กรด/ด่าง)
	Temp.

40o 

	1
	วัดกำพร้า
	07.44
	1.50
	22,976
	13.87
	4.10
	8.16
	25.00

	2
	วัดโกรกกราก
	07.50
	1.50
	22,113
	13.22
	4.70
	8.18
	25.30

	3
	ปตร.คลองมหาชัย
	08.31
	1.50
	23,312
	13.95
	3.80
	8.21
	25.50

	4
	วัดบางปลา
	09.06
	1.50
	4,624
	2.48
	4.20
	8.20
	24.80

	5
	วัดน้อยนางหงษ์
	09.29
	1.50
	16,622
	9.65
	5.90
	8.19
	25.40

	6
	คลองสุนัขหอน
(วัดบัณฑูรสิงห์)
	09.45
	1.50
	8,381
	4.67
	5.40
	8.19
	24.80

	7
	คลองสุนัขหอน  (วัดปัจจันตาราม)
	10.11
	1.50
	11,648
	6.45
	3.80
	8.14
	25.10
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หมายเหตุ  1. ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2 มิลกรัม/ลิตร
              2. ค่า PH เกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

              3. ความเค็มของน้ำมีค่าแตกต่างกันตามสภาพของแหล่งน้ำ สำหรับน้ำจืดมีค่าความเค็มประมาณศูนย์ 
                 น้ำทะเลมีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 35 ppt สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำมีดังนี้
3.1 จืด (fresh water)




มีค่าความเค็มระหว่าง   0-0.5   ppt

3.2 น้ำกร่อยน้อย (Oligohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   0.5-3   ppt

3.3 น้ำกร่อยปานกลาง (Mesohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   3-10    ppt

3.4 น้ำกร่อยมาก (Polyhaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   10-17  ppt

3.5 น้ำเค็มน้อย (Oligohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   17-30  ppt
3.6 น้ำเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   30-34  ppt

3.7 น้ำเค็มมาก (Polyhaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   34-38  ppt

3.8 น้ำเค็มจัด (brine)




มีค่าความเค็มระหว่าง   38   ppt
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ระดับน้ำคาดการณ์ในแม่น้ำท่าจีน  

           ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือน มกราคม คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุด มี 3 ช่วงเวลา
1. ช่วงที่ 1 ระหว่าง วันที่  3-8 มกราคม 2569
2. ช่วงที่ 2 ระหว่าง วันที่  19-23 มกราคม 2569
3. ช่วงที่ 3 ระหว่าง วันที่  31 มกราคม 2569

