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โครงการชลประทานสมุทรสาคร
รายงานสรุปสถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2569 
1. ปริมาณฝน  

	สถานี
	(7 ต.ค.69)
 มม.
	(6 ต.ค.69)
 มม.
	(5 ต.ค.69)
 มม.
	ปริมาณฝนสะสม
เดือนตุลาคม
(มม.)

	- โครงการชลประทานสมุทรสาคร
- โครงการแก้มลิงฯ คลองมหาชัย คลองสนามชัย
	0.0
0.0
	20.0
73.0
	5.0
11.0
	27.0
84.0


2. สภาพน้ำท่า      
จากข้อมูล รายงานระดับน้ำ ปริมาณน้ำไหลผ่าน และความจุสูงสุดของลำน้ำ ที่สถานีตรวจวัดต่างๆ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสภาพน้ำในแม่น้ำสายหลักต่างๆ
- ประตูระบายน้ำโพธิ์พระยา         ระบายน้ำ     184.970  ลบ.ม./วินาที (7 ต.ค.69)
- ประตูระบายน้ำท่าสารบางปลา    ระบายน้ำ       23.440  ลบ.ม./วินาที (7 ต.ค.69)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T1 (อ.นครชัยศรี) (7 ต.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)    ระดับน้ำ     2.100 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่สถานีวัดน้ำ T14 (อ.สามพราน) (7 ต.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   1.500 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ    1.070 ม.(รทก.)
- ปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีน วัดที่ ปตร.บางยาง (ปากคลองดำเนินสะดวก) (7 ต.ค.69)
    ระดับตลิ่ง   2.200 ม.(รทก.)     ระดับน้ำ     1.950 ม.(รทก.)
- สภาพน้ำท่าในลำน้ำ ท่าจีน (ในเขต จ.สมุทรสาคร) อยู่ในระดับ 



(ปกติ           

(สูงกว่าปกติจากน้ำเหนือหลาก      

(สูงกว่าปกติจากอิทธิพลน้ำทะเลหนุน
รายงานสภาพน้ำท่าในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2569
	แม่น้ำ/คลอง
	สถานีตรวจวัด
	ปริมาณน้ำ - ลบ.ม./วิ.
	ระดับ – ม. รทก
	แนวโน้ม/

คาดการณ์

	
	
	ความจุสูงสุด  (ลบ.ม.)
	ตลิ่ง
	ระดับน้ำ

(ม.รทก.)
	+ สูงกว่าตลิ่ง

- ต่ำกว่าตลิ่ง
	

	คลองดำเนินสะดวก
คลองมหาชัย
	ปตร.สน.บางยาง
ปตร.สน.คลองมหาชัย
	1,516,580

3,756,000
	1.50
2.20
2.00
2.50
	ด้านใน


ด้านนอก
ด้านใน

ด้านนอก
	สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
สูงสุด
	1.00
1.95

1.10

1.30
	-0.50
-0.25
-0.90
-1.20
	ปกติ
ปกติ
ปกติ
ปกติ



สรุปแนวโน้ม/สถานการณ์น้ำ 
สภาพโดยรวมของสถานการณ์น้ำจังหวัดสมุทรสาครอยู่ในภาวะปกติ
3. พยากรณ์อากาศ (กรมอุตุนิยมวิทยา)
    ในช่วงวันที่ 6 – 8 ต.ค. 69 บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรก ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย 
     ส่วนในช่วงวันที่ 9 - 12 ต.ค. 69 ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรก หลังจากนั้นจะมีฝนลดลง ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วง        
     ข้อควรระวัง 
      ในช่วงวันที่ 6 – 7 และ 9 - 11 ต.ค. 69 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง    ในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วง
     สภาพอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑล  
[image: image5.png]


                    ในช่วงวันที่ 6 และ 10 - 11 ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนัก กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 10 - 11 ต.ค. 69 ส่วนในช่วงวันที่ 7 – 9 และ 12  ต.ค. 69 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 10 - 20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 – 36 องศาเซลเซียส
แผนที่อากาศ วันที่ 7 ตุลาคม 2569
4. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีน (ตรวจวัดน้ำ ณ วันที่ 16 กันยายน 2569)
    โครงการชลประทานสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11
	ลำดับที่
	จุดตรวจวัด
	เวลา
น.
	ความลึก
เมตร
	EC

ไมโครโมส์/ซม.
	ความเค็ม
	DO

มิลลิกรัม/ลิตร
	PH (กรด/ด่าง)
	Temp.

40o 

	1
	วัดกำพร้า
	08.31
	1.50
	10,215
	5.23
	1.90
	7.66
	29.60

	2
	วัดโกรกกราก
	08.37
	1.50
	3,032
	1.43
	2.90
	7.73
	29.60

	3
	ปตร.คลองมหาชัย
	08.56
	1.50
	1,488
	0.68
	2.50
	7.76
	29.80

	4
	วัดบางปลา
	09.31
	1.50
	656
	0.29
	3.20
	7.83
	29.80

	5
	วัดน้อยนางหงษ์
	09.55
	1.50
	1,358
	0.61
	4.00
	7.81
	29.90

	6
	คลองสุนัขหอน
(วัดบัณฑูรสิงห์)
	10.19
	1.50
	2,234
	1.35
	2.50
	7.77
	30.00

	7
	คลองสุนัขหอน  (วัดปัจจันตาราม)
	10.45
	1.50
	4,254
	2.02
	3.00
	7.87
	29.80
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หมายเหตุ  1. ค่า DO เกณฑ์มาตรฐานไม่ต่ำกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร
              2. ค่า PH เกณฑ์มาตรฐานมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5-8.5 

              3. ความเค็มของน้ำมีค่าแตกต่างกันตามสภาพของแหล่งน้ำ สำหรับน้ำจืดมีค่าความเค็มประมาณศูนย์ 
                 น้ำทะเลมีค่าความเค็มโดยเฉลี่ยประมาณ 35 ppt สำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกชนิดของน้ำมีดังนี้
3.1 จืด (fresh water)




มีค่าความเค็มระหว่าง   0-0.5   g/L
3.2 น้ำกร่อยน้อย (Oligohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   0.5-3   g/L
3.3 น้ำกร่อยปานกลาง (Mesohaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   3-10    g/L
3.4 น้ำกร่อยมาก (Polyhaline brackish water)

มีค่าความเค็มระหว่าง   10-17  g/L
3.5 น้ำเค็มน้อย (Oligohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   17-30  g/L
3.6 น้ำเค็มปานกลาง (Mesohaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   30-34  g/L
3.7 น้ำเค็มมาก (Polyhaline sea water)


มีค่าความเค็มระหว่าง   34-38  g/L
3.8 น้ำเค็มจัด (brine)




มีค่าความเค็มระหว่าง   38   g/L
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ระดับน้ำคาดการณ์ในแม่น้ำท่าจีน  

           ระดับน้ำคาดการณ์ในเดือน ตุลาคม คาดการณ์ว่าระดับน้ำที่ขึ้นสูงสุด มี 2 ช่วงเวลา
                         1. ช่วงที่ 1 ระหว่าง วันที่ 13-14 ตุลาคม 2569
                         2. ช่วงที่ 2 ระหว่าง วันที่ 28-30 ตุลาคม 2569
